| Versione firmware: v1.0.01

### Amministrazione |
Linksys | X3000
Configurazione | Wireless | Protezione | Archiviazione | Criteri di accesso | Applicazioni & Giochi | Amministrazione | Stato
Configurazione di base | | | DDNS | | | Clonazione indirizzo MAC | | | Routing avanzato |
Impostazioni wireless di base | | | Protezione wireless | | | Accesso ospite | | | Filtro MAC wireless
Firewall | | | Passthrough VPN
Disco | | | Server multimediale | | | Server FTP | | | Amministrazione |
Filtro famiglia
Inoltro porta singola | | | Inoltro intervallo porte | | | Attivazione intervallo porte | | | DMZ | | | QoS |
Gestione | | | Registro | | | Diagnostica | | | Impostazioni predefinite | | | Aggiornamento firmware
Router | | | Rete locale | | | Rete wireless | | | Connessione DSL | | | Porte |

Aggiornamento firmware |  |  |  |  |
Avvertenza: Per scaricare e aggiornare il firmware è necessario inserire la password WPA/WPA2 e premere il tasto AGGIORNA per procedere.
Versione del firmware corrente: | v1.0.01
Nuova versione del firmware: | v2.5.01
|  |  | Avvertenza: Il download e l'aggiornamento del firmware può richiedere alcuni minuti. Durante l'aggiornamento non spegnere il router nè chiudere il browser |  |
WPA/WPA2: |
Conferma WPA/WPA2: |
| Aggiornamento firmware Di tanto in tanto, CISCO potrebbe creare nuove versioni del firmware del router. Gli aggiornamenti del firmware contengono alcuni miglioramenti e consentono di risolvere eventuali problemi delle versioni precedenti. |