Accueil

Version | : NB6-MAIN-R3.3.3
Adresse MAC | : Non disponible
Adresse IP | : Non disponible
Profil d'accès | : (109) Erreur réseau

- Général
- Configuration
- Sécurité
- Filtrage MAC

# Point d'accès

Etat | Activé
SSID | SFR_XXXX
Diffusion du SSID | Activé
Canal | 6
Mode radio | 11b/g/n
Chiffrement | WPA
Clé | Invalide
Filtrage MAC | Désactivé

# SFR Neufbox

(Code 109: Erreur réseau inconnue) veuillez vous reconnecter avec la clé WPA/WEP dans le champ ci dessous et valider.La clé WPA figure derrière votre Neufbox de SFR sur une petite étiquette.

Clé WPA:

Confirmation:

# Postes connectés

# | Adresse MAC | Adresse IP
--- | --- | ---
1 | Non disponible | Erreur réseau

# Aide

Dans la rubrique Point d'accès, vous trouvez les caractéristiques de votre liaison sans fil WiFi intégrée à la box : l'activation du WiFi, le nom de votre réseau sans fil (SSID), si le nom de votre réseau sans fil est diffusé, le canal, le mode radio, le mode de chiffrement des communications, la clé de chiffrement et l'activation du filtrage par adresse MAC.
Dans la rubrique Postes connectés, vous trouvez la liste des équipements WiFi actuellement connectés à votre box.